Fensterelement 4370 mm x 2290 mm
LV-Pos.: 01.2 - EG, Ansicht Ost, bestehend aus drei Drehfenstern.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 0,88 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Verglasung:
3 x 6+4+6mm GT2 Ug=0,6 W/(m2K)
Fensterbeschläge:
3 x NUR BÄNDER
Flügelgewicht: Automatik
Windlast Zusatzverriegelung: 1200 Pa Mittenverriegelung Verdeckt