Fensterelement 5220 mm x 1560 mm
LV-Pos.: 01.5 - EG, Ansicht Nord, bestehend aus vier Festfeldern.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 0,80 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 9006 (Weißaluminium)
Verglasung:
4 x 6+4+4mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)