Fensterelement 5220 mm x 1560 mm
LV-Pos.: 01.7 - EG, Ansicht Nord, bestehend aus vier Drehfenstern.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 0,91 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 9006 (Weißaluminium)
Verglasung:
4 x 6+4+6mm GT2 Ug=0,6 W/(m2K)
Fensterbeschläge:
4 x NUR BÄNDER
Flügelgewicht: Automatik
Windlast Zusatzverriegelung: 800 Pa Mittenverriegelung Verdeckt