Fensterelement 2400 mm x 780 mm
LV-Pos.: 01.9 - EG, Ansicht Nord, bestehend aus einem DK-Fenster und einem Kippfenster.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 1,2 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 9006 (Weißaluminium)
Verglasung:
2 x 6+4+4mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)
Fensterbeschläge:
1 x 40001 FALZGE
Griff: mit Rosette L-Form
Drehbegrenzer: Ohne
Drehsperre: Ohne
Kipp Arretierung Zusatzschere: Ohne
Kippbegrenzer Kippschere 2: Ohne
Spaltlüftung: Ohne
Schnäpper: Ohne
Zusatzschere: automatisch, Flügelbreite > 1400 mm
Windlast Zusatzverriegelung: 800 Pa
Magnetschalter: Ohne
1 x 40301 FALZGE
Griff: mit Rosette L-Form
Griff Arretierung 90°: Ohne
Windlast Zusatzverriegelung: 800 Pa Mittenverriegelung Verdeckt
Magnetschalter: Ohne