Fensterelement 5270 mm x 1560 mm
LV-Pos.: 01.16 - OG, Ansicht Nord, bestehend aus vier DK-Fenstern.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 0,90 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 9006 (Weißaluminium)
Verglasung:
4 x 6+4+4mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)
Fensterbeschläge:
4 x 40001 FALZGE
Griff: mit Rosette L-Form
Drehbegrenzer: Ohne
Drehsperre: Ohne
Kipp Arretierung Zusatzschere: Ohne
Kippbegrenzer Kippschere 2: Ohne
Spaltlüftung: Ohne
Schnäpper: Ohne
Zusatzschere: automatisch, Flügelbreite > 1400 mm
Windlast Zusatzverriegelung: 800 Pa
Magnetschalter: Ohne