Fensterelemente 1970 mm x 1890 mm
LV-Pos.: 02.1 - DG, Ansicht Nord, bestehend aus zwei DK-Fenstern.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 1,2 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 9006 (Weißaluminium)
Verglasung:
2 x 6+4+4mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)
Fensterbeschläge:
2 x 40001 FALZGE
Griff: mit Rosette L-Form
Drehbegrenzer: Ohne
Drehsperre: Ohne
Kipp Arretierung Zusatzschere: Ohne
Kippbegrenzer Kippschere 2: Ohne
Spaltlüftung: Ohne
Schnäpper: Ohne
Zusatzschere: Ohne
Windlast Zusatzverriegelung: 800 Pa
Magnetschalter: Ohne