Fensterelemente 3970 mm x 2985 mm
LV-Pos.: 02.4 - DG, Ansicht Süd, bestehend aus zwei Festfeldern und zwei DK-Fenstern.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 1,1 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 9006 (Weißaluminium)
Verglasung:
4 x 8+6+8mm GT3 Ug=0,6 W/(m2K)
Fensterbeschläge:
2 x 40001 FALZGE
Griff: mit Rosette L-Form
Drehbegrenzer: Ohne
Drehsperre: Ohne
Kipp Arretierung Zusatzschere: Ohne
Kippbegrenzer Kippschere 2: Ohne
Spaltlüftung: Ohne
Schnäpper: Ohne
Zusatzschere: Ohne
Windlast Zusatzverriegelung: 800 Pa
Magnetschalter: Ohne
Zusatzartikel:
Bldr.Verbr.100mm ws, 3970 mm
Stahl 25/30/1.5, 3970 mm
Stahlprofil Rechteckrohr 30x20x1,5, 3970 mm
Basisprofil 6437 246437 S25 AWS75, 3970 mm