Fassadenelement 5948 mm x 16090 mm
TH6 1.-5.OG, bestehend aus 36 Festfeldern.
System: Schüco FWS 50
Uw-Wert: 0,71 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 7021 Matt HWF
Verglasung:
4 x P4A/Fl/VSG Ug=0,5 W/(m2K)
31 x VSG/Fl/VSG Ug=0,5 W/(m2K)