Haupteingang 1252 mm x 2726 mm
EG
System: AWS/ADS 75.SI
Uw-Wert: 1,3 W/(m2K)
Türbeschreibung:
Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN R
Oberflächen:
Profile: DB 703
Türbeschlagpakete:
Schüco 241003 HD
Türbeschläge:
240988
218897  Edelstahl
RHODOS XL ER18 RMF RL 71  Edelstahl
240866
33-578177
262626
263099
263306
263018
240562
239584  EV1 silberfarben
239636
241003
23-491403  Messing
Zusatzartikel:
Linsenblechschraube ST5,5 x 19
Linsenblechschraube ST4,2 x 38
ALU - Winkel, 500 mm
Verzinktes Rohr, 6000 mm
Adapterdichtung 11, 6648 mm
Glasauflage 50 - 51 V