Fensterelement 3795 mm x 2260 mm
LV-Pos.: 1.3.10 - EG Ansicht Nord, bestehend aus einem Festfeld.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 0,86 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: DB 703
Verglasung:
1 x 8+6+10mm GT3 Ug=0,6 W/(m2K)