Türelement 1262 mm x 2923 mm
LV-Pos.: 1.1.21 - EG Ansicht Ost, bestehend aus einer einflg. Tür.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Fluchttürfunktion:
In Öffnungsrichtung (von Innen nach Außen)
Gangflügel: Notausgang EN 179

Uw-Wert: 1,3 W/(m2K)
Türbeschreibung:
Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN L
Oberflächen:
Profile: DB 703
Verglasung:
1 x 8+6+10mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)
Türbeschlagpakete:
Wicona 6920276 RC
Türbeschläge:
W6920290
W6920275
W6970031
W6920276
W6920346
W6970030
W6970032
50012577  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6021217
W6920260
W6023022
W6970033
50010754  Edelstahl V2A matt gebürstet
023240111426  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6920067
W4930052.1621, 701 mm
W4930052.1621, 484 mm
W4930052.1621, 745 mm
W4930052.1621, 256 mm
W4930052.1621, 256 mm
W6920345
16-680346  RAL 9016
16-252778  RAL 9016
W4930052.1621, 97 mm
W6010048  Sonderfarbe
Zusatzartikel:
Bldr.Verbr.50mm ws, 1229 mm
Bldr.Verbr.25mm ws, 1229 mm
st-Profil 26/33/2,5, 1229 mm
Basisprofil 6437 246437 S25 AWS75, 1229 mm
Ausgleichsdichtung für Einspannblendrahmen, 6 mm, 7042 mm