Die Wärmedurchgangskoeffizienten UD wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017, korrigierte Fassung 2020-02 bestimmt.