Die Wärmedurchgangskoeffizienten UW wurden für Einfachfenster nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.