Türelemente 1262 mm x 2498 mm
LV-Pos.: 1.1.31 - UG Ansicht Süd, bestehend aus einer einflg. Tür.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Fluchttürfunktion:
In Öffnungsrichtung (von Innen nach Außen)
Gangflügel: Notausgang EN 179

Uw-Wert: 1,3 W/(m2K)
Türbeschreibung:
Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN R
Oberflächen:
Profile: DB 703
Verglasung:
1 x 8+6+10mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)
Türbeschlagpakete:
Wicona 6920276 RC
Türbeschläge:
W6920274
W6970031
50012577  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6920290
W6970030
W6970032
W6920276
W6021217
W6920260
W6023022
W6970033
50010754  Edelstahl V2A matt gebürstet
023240111426  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6920067
W6920346
W4930052.1621, 701 mm
W4930052.1621, 484 mm
W4930052.1621, 256 mm
W4930052.1621, 256 mm
W4930052.1621, 310 mm
16-680346  RAL 9016
16-252778  RAL 9016
W6920345
W6010048  Sonderfarbe
W4930052.1621, 97 mm
Zusatzartikel:
Bldr.Verbr.50mm ws, 1229 mm
st-Profil 26/33/2,5, 1229 mm
Basisprofil 6437 246437 S25 AWS75, 1229 mm
Ausgleichsdichtung für Einspannblendrahmen, 6 mm, 6192 mm