Türelement 1977 mm x 2498 mm
LV-Pos.: 1.1.32 - UG Ansicht Süd, bestehend aus einer zweiflg. Tür.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Fluchttürfunktion:
In Öffnungsrichtung (von Innen nach Außen)
Gangflügel: Notausgang EN 179

Uw-Wert: 1,3 W/(m2K)
Türbeschreibung:
Tür 2-flügelig nach außen öffnend DIN L
Oberflächen:
Profile: DB 703
Verglasung:
2 x 8+6+10mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)
Türbeschlagpakete:
Wicona 6023105 RC
Türbeschläge:
W6920067
W6970033
W6920078
W6920273
W6970042
023240111426  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6970031
W6071116
W6970043
50012577  Edelstahl V2A matt gebürstet
50010754  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6920169
W6021217
W6920260
W6023022
W6920267
W6920086
W6020663.00
W6970041
W6920499
W6970030
W6920740
W6970011
W4930052.1621, 256 mm
W6010048  Sonderfarbe
16-901253  RAL 9016
16-252778  RAL 9016
W4930052.1621, 256 mm
W4930052.1621, 506 mm
W4930052.1621, 480 mm
W4930052.1621, 509 mm
W4930052.1621, 98 mm
W6081344
W6071118
W6920345
W6970030
W6920346
W6920275
W6023105
W6920290
W6970032
W6023137
Zusatzartikel:
Bldr.Verbr.50mm ws, 1944 mm
st-Profil 26/33/2,5, 1944 mm
Basisprofil 6437 246437 S25 AWS75, 1944 mm
Ausgleichsdichtung für Einspannblendrahmen, 6 mm, 6907 mm