Türelement 1230 mm x 2915 mm
LV-Pos.: 1.2.10 - EG Ansicht West, bestehend aus einer einflg. Tür.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Fluchttürfunktion:
In Öffnungsrichtung (von Innen nach Außen)
Gangflügel: Notausgang EN 179

Uw-Wert: 1,2 W/(m2K)
Türbeschreibung:
Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN R
Oberflächen:
Profile: DB 703
Türbeschlagpakete:
Wicona 6023105 RC F
Türbeschläge:
W6970031
W6071116
W6970043
W6920274
W6071118
W6920794
W6970030
W6970032
W6023105
W6970033
W6021217
W6920260
W6023022
W6920067
W6023137
50012577  Edelstahl V2A matt gebürstet
50010754  Edelstahl V2A matt gebürstet
023240111426  Edelstahl V2A matt gebürstet
W4930052.1621, 256 mm
W4930052.1621, 914 mm
W6071122
W4930052.1621, 256 mm
W4930052.1621, 480 mm
W4930052.1621, 98 mm
W4930052.1621, 506 mm
W6081344
16-252778  RAL 9016
16-680346  RAL 9016
W6920290
W6071121
W6010122  Sonderfarbe
W6920793
Zusatzartikel:
Bldr.Verbr.50mm ws, 1230 mm
Bldr.Verbr.25mm ws, 1230 mm
st-Profil 26/33/2,5, 1230 mm
Basisprofil 6437 246437 S25 AWS75, 1230 mm