Türelement 1325 mm x 3035 mm
LV-Pos.: 2.1.11 - EG Ansicht Nord, bestehend aus einer einflg. Tür.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Fluchttürfunktion:
In Öffnungsrichtung (von Innen nach Außen)
Gangflügel: Notausgang EN 179

Türbeschreibung:
Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN R
Oberflächen:
Profile: DB 703
Verglasung:
1 x 55.2 VSG
Türbeschlagpakete:
Wicona 6920276
Türbeschläge:
50010596  Edelstahl V2A matt gebürstet
50012577  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6970031
W6920274
W6970032
50010754  Edelstahl V2A matt gebürstet
W6023022
W6920260
W6021217
W6970033
W6920067
W4930052.1621, 256 mm
W4930052.1621, 484 mm
W4930052.1621, 701 mm
W4930052.1621, 97 mm
W4930052.1621, 882 mm
W4930052.1621, 256 mm
W6970030
W6920276
16-107841  silberfarben
W6010048.00
Zusatzartikel:
Ausgleichsdichtung für Einspannblendrahmen, 6 mm, 7395 mm