Die Wärmedurchgangskoeffizienten wurden für Einsatzelemente und Fenster (Uw) nach EN ISO 10077-1: 2017 und für Vorhangfassaden (Ucw) nach EN-ISO 12631: 2017 bestimmt.