Der Einfluss von Schrauben wurde durch einen pauschalen Aufschlag von U=0.3W/m²K gemäß EN 12631: 2018/Absatz 8.3.2.2/Tabelle 10, bereits berücksichtigt.