Brandschutzelement 1990 mm x 2120 mm, bestehend aus einer zweiflg. Tür.
System: Schüco FireStop ADS 90 FR 90
Fluchttürfunktion:
In Öffnungsrichtung (von Außen nach Innen)
Gangflügel: Notausgang EN 179

Türbeschreibung:
Tür 2-flügelig nach innen öffnend DIN R
Oberflächen:
Profile: RAL 7022 (Umbragrau)
Verglasung:
2 x Contraflam Ug=3,6 W/(m2K)
Türbeschlagpakete:
Schüco 279230 90FR-
Türbeschläge:
265066
50012619  Edelstahl V2A matt gebürstet
KOS XL ER10 RMGF RL71  Edelstahl
278338
265189
50033666  Edelstahl V2A matt gebürstet
238502
265275
263369
279269
019155050325  Ms matt vernickelt
220298
265963
220447
240740  EV1 silberfarben
279203
278338
265189
279230
16-822066  silberfarben