Fassadenelement 2732 mm x 2090 mm
4.OG Ecke SO-NO, bestehend aus drei Festfeldern.
System: Schüco FWS 50 MBT
Oberflächen:
Profile: RAL 7021 Matt HWF
Verglasung:
2 x ESG/ESG/VSG Ug=0,5 W/(m2K)