Fassadenelement 10028 mm x 2090 mm
4.OG NO I, bestehend aus sieben Festfeldern.
System: Schüco FWS 50 MBT
Oberflächen:
Profile: RAL 7021 Matt HWF
Verglasung:
5 x VSG/Fl/VSG Ug=0,5 W/(m2K)