Fassadenelement 3833 mm x 2090 mm
4.OG NO TH5, bestehend aus vier Festfeldern.
System: Schüco FWS 50 MBT
Uw-Wert: 0,77 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 7021 Matt HWF
Verglasung:
2 x VSG/Fl/VSG Ug=0,5 W/(m2K)