Fassadenelement 9066 mm x 2090 mm
4.OG NO II, bestehend aus sechs Festfeldern.
System: Schüco FWS 50 MBT
Oberflächen:
Profile: RAL 7021 Matt HWF
Verglasung:
3 x VSG/Fl/VSG Ug=0,5 W/(m2K)