Fassadenelement 16730 mm x 2090 mm
PR 3.OG SO, bestehend aus 15 Festfeldern.
System: Schüco FWS 50 MBT
Oberflächen:
Profile: RAL 7021 Matt HWF
Verglasung:
10 x VSG/Fl/VSG Ug=0,5 W/(m2K)