Fassadenelement 3833 mm x 2090 mm
3.OG NO TH5, bestehend aus vier Festfeldern.
System: Schüco FWS 50 MBT
Oberflächen:
Profile: RAL 7021 Matt HWF
Verglasung:
2 x VSG/Fl/VSG Ug=0,5 W/(m2K)