Fensterelement 4370 mm x 2290 mm
LV-Pos.: 01.3 - EG, Ansicht Ost, bestehend aus drei Festfeldern.
System: Wicona WL/WS 75 EVO
Uw-Wert: 0,76 W/(m2K)
Oberflächen:
Profile: RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Verglasung:
3 x 6+4+4mm GT1 Ug=0,6 W/(m2K)