Garage 990 mm x 2270 mm
EG
System: AWS/ADS 75.SI
Uw-Wert: 1,6 W/(m2K)
Türbeschreibung:
Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN R
Oberflächen:
Profile: DB 703
Verglasung:
1 x Ipasol 47/29 platin Ug=1,1 W/(m2K)
Türbeschlagpakete:
Schüco 241735
Türbeschläge:
239992
RHODOS XL ER18 RMF RL 71  Edelstahl
218897  Edelstahl
240988
240619
241735
239584  EV1 silberfarben
239608
23-491403  Messing
Zusatzartikel:
RA-P 7,5x135
Siga Fentrim 330 grey 200mm, 1490 mm
Deflex Montagewinkel 150x100x2mm
HUS4-H 8 85mm
FUGB.3IN1 MF2 74/10-20, 5530 mm